Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.   
Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontroloval** | | **Vypracoval** | **Kreslil** |  | |
| Ing. R. Hlaušek | | Ing. M. Maďarová | Ing. M. Maďarová |
|  | |  |  |
| **Investor** | | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek | | **Formát** |  |
| **Datum** | 03/2024 |
| **Místo stavby** | | I. J. Pešiny č. p. 3640, Frýdek-Místek | | **Účel** | DPS |
| Akce: | Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o. | | | **Měřítko** |  |
| **Arch. číslo** | BE/2023/05 |
| Objekt: SO 03 – ODVODNĚNÍ TERÉNU A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  Obsah: SESTAVY ŽLABŮ | | | | **Číslo kopie** | **Číslo výkresu**  **D 1.1.13** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | CELKOVÁ DÉLKA | TŘÍDA  ZATÍŽENÍ | DÍLCE – VE SMĚRU TOKU |
| LŽ2a | MONOLITICKÝ ŽLAB Z POLYMERBETONU S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, SVĚTLÁ ŠÍŘKA 200 mm, CELKOVÁ VÝŠKA 540 mm | 39,6 m | D400 | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (13,62 m) –  REVIZNÍ DÍL (0,66 m, KOLMÉ NAPOJENÍ LŽ2b) –  ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (13,34 m) –  REVIZNÍ DÍL (0,66 m, KOLMÉ NAPOJENÍ LŽ2c) -  ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (10,00 m) –  REVIZNÍ DÍL SE SVISLÝM ODTOKEM DN160 (0,66 m, KOLMÉ NAPOJENÍ LŽ2d) |
| LŽ2b | 9,2 m | E600 | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (8,54 m, NAPOJEN NA LŽ2a) |
| LŽ2c | 9,2 m | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (8,54 m, NAPOJEN NA LŽ2a) |
| LŽ2d | 6,5 m | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (5,84 m, NAPOJEN NA LŽ2a) |
| LŽ3a | 16,5 m | D400 | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (15,18 m) –  DVOUDÍLNÁ VPUST S POZINKOVANÝM KALOVÝM KOŠEM (0,66m) |
| LŽ3b | 16,5 m | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (15,18 m) –  DVOUDÍLNÁ VPUST S POZINKOVANÝM KALOVÝM KOŠEM (0,66m) |
| LŽ4 | 20,0 m | REVIZNÍ DÍL (0,66 m) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (9,70 m) –  DVOUDÍLNÁ VPUST S POZINKOVANÝM KALOVÝM KOŠEM (0,66m) –  ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKA DÍLCE 1000 mm (8,32 m) - REVIZNÍ DÍL (0,66 m) |

POZNÁMKY:

DÉLKA DILATAČNÍHO CELKU JE MAX. 25-30 m.